**Ремонт & сервис** электронной техники : ежемесячный научно-технический журнал / главный редактор А. Родин. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 1998 - . - ISSN 1993-5935. - Выходит ежемесячно

**2022г. № 3**

**Содержание:**

**Новости**. - С. 2-4

**Пескин, Б. Телевизоры PHILIPS на базе шасси TPM17.2E LA. Конструкция, схемотехника, сервисные режимы (часть 2)** / Б. Пескин. - С. 5-11

Кл. слова: ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА, ТЕЛЕВИЗОРЫ

**Елагин, Н. Блоки питания BN44-00704A/E (L55S1\_FHS) для 50- и 55-дюймовых ТВ SAMSUNG 5000- и 6000-й серий 2015-2016 годов выпуска** / Н. Елагин. - С. 12-21

Кл. слова: ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА, БЛОКИ ПИТАНИЯ, ТЕЛЕВИЗОРЫ

**Петропавловский, Ю. К 70-летию компании Marantz. Развитие и продукты 20-го века** / Ю. Петропавловский. - С. 22-36

Кл. слова: АУДИОТЕХНИКА, MARANTZ, КОМПАНИЯ

**Овсянников, В. Профилактика и ремонт узла термозакрепления лазерных принтеров "Canon LBР-1210", "HP LJ1000/1200/1300/ 1150" и МФУ** / В. Овсянников. - С. 37-48

Кл. слова: ОРГТЕХНИКА, ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ, МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, МФУ

**Ростов, А. Электронные модули стиральных машин BOSCH серии Logixx5/6 с вертикальной загрузкой белья (часть 2)** / А. Ростов. - С. 48-57

Кл. слова: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ

**АКИП-8407 - новые многофункциональные тестеры электрических сетей**. - С. 58

Кл. слова: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ТЕСТЕРЫ

**RGB-светодиоды в исполнении SMD от FORYARD**. - С. 59

Кл. слова: ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА, СВЕТОДИОДЫ

**NCL31010 - драйвер светодиодов с интерфейсом PoE и поддержкой Visible Light Communication**. - С. 59

Кл. слова: ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА, СВЕТОДИОДЫ, ДРАЙВЕРЫ

**ASFC4 и ASFC8 - память eMMC от Alliance Memory**. - С. 60

Кл. слова: ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ПАМЯТЬ

**XENSIV™ IM73A135 - лучший в отрасли аналоговый MEMS микрофон**. - С. 60-61

Кл. слова: ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, МИКРОФОНЫ

**Транзисторы семейства OptiMOS в корпусах TOLG и TOLT**. - С. 61

Кл. слова: ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ТРАНЗИСТОРЫ

**EiceDRIVER 2ED4820-EM - 2-канальный драйвер верхнего уровня с SPI-интерфейсом и функцией защиты бортовых сетей 48 В**. - С. 62

Кл. слова: ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ДРАЙВЕРЫ.